***Решетка наружная***

Инв. № подп

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Лист

ТУ 28.25.30–001–67448827–2020


Лит

№ докум.

Изм.

Подп.

Дата




*Параметры изделия:*

* h= 50 мм.
* S= 50 мм.
* с внутренней стороны оснащена сеткой с ячейкой 20\*20 мм.

*Таблица Г-11.* Толщина металлов для наружных решеток.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер,**  **мм** | | **A** | | | | | | | | | | |
| **100** | **150** | **200** | **250** | **300** | **400** | **500** | **600** | **800** | **1000** | **1200** |
| **B** | **100** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |
| **150** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |
| **200** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |
| **250** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **300** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **400** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **500** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **600** | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **800** |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **1000** |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| **1200** |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

***Решетка РКДМ***




*Параметры изделия:*

* h= 25 мм.
* угол наклона жалюзи: до 40˚.

*Толщина металла:*

* 0,7 мм;

***Решетка накладная прямоугольная***




*Параметры изделия:*

* угол наклона жалюзи: до 40˚

*Толщина металла:*

* 0,7 мм;

***Решетка накладная круглая***



*Параметры изделия:*

* угол наклона жалюзи: до 40˚

*Толщина металла:*

* 0,7 мм;